WZP.6151.18.2015

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego część I

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.

1. **Zestaw komputerowy typu All In One nr 1 – 5 szt. fabrycznie nowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Zestaw Zestaw komputerowy typu All In One nr 1** | **Nazwa, typ wyrobu oferowanego przez Wykonawcę** |
|  |
| Nazwa komponentu | **Wymagane minimalne parametry** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| Typ obudowy | zintegrowana z ekranem |  |
| Procesor | Ilość punktów uzyskanych w teście Passmark CPU - 4900 |  |
| Pamięć RAM | 4 GB ( w jednej kości ) z możliwością rozbudowy do 16 GB |  |
| Format pamięci | SODIMM DDR3 |  |
| Typ dysku twardego | HDD lub Hybrydowy |  |
| Dysk twardy | 500 GB  |  |
| Przekątna min. | 21,5 |  |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
| Liczba zainstalowanych kart graficznych | 2 |  |
| Ilość pamięci video ze współdzieloną kartą zintegrowaną [MB] | 1748 |  |
| Ilość pamięci video karty dedykowanej [MB] | 1024 |  |
| Typ pamięci karty dedykowanej | DDR3 |  |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 2 |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |
| Komunikacja | Zintegrowane: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth , LAN 10/100/1000 Mbps, 1 x Ethernet (RJ-45), Interfejsy 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, wyjście monitora zewnętrznego 1 x HDMI in, 1 x HDMI out |  |
| Urządzenie wskazujące | Klawiatura i mysz (Wymagana jest klawiatura pełnowymiarowa).  |  |
| Pozostałe cechy | Uchwyt ułatwiający przenoszenie |  |
| Zainstalowane oprogramowanie | 64 bitowy system operacyjny umożliwiających dostęp do wszystkich funkcji wystawianych przez infrastrukturę systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie **Windows Serwer w oparciu o Active Directory, Microsoft Exchange i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją opartą o platformę Microsoft Sharepoint, oraz Windows Server i Bitlocker.**  |  |
| Dodatkowe informacje | Port Kensington Lock |  |
| Gwarancja | min 36 m-ce |  |